|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAkkS_Logo600dpi** | **Nachweisblatt zur Begutachtung vor Ort** | | | | |
| Aktenzeichen: |  |  | Ggf. Standort: |  |
|  | Verfahrensnummer | Phase |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Blatt-Nr.: |  | von |  | Blättern |

| Probenahmeverfahren: | Grundwasserprobenahme | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Ort und Art der Beprobungsstelle: |  | Abw. |
| Mitglieder des PN-Teams: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gerätelager geeignet: | Ja  Nein |  |
| Probenahmefahrzeug geeignet | Ja  Nein |  |
| Normen / Richtlinien: | **Fachmodul Wasser Teilbereich 1 Grw**  **Fachmodul Boden und Altlasten Teilbereich 2.1** |  |
| Standardarbeitsanweisung:  (Nr. oder Titel, Version) | Vers. |  |
| Vor Ort verfügbar  Ja  Nein |  |
| Probenahmeplan: | Vorhanden  Geeignet  Nicht vorhanden  Ausbaudaten GWMS:  Verfügbar  Nicht verfügbar |  |
| Parameter: |  |  |
| Vor-Ort-Messung von: | pH  Lf  O2  Temp.  Redox |  |
| Probenahmeausrüstung: | Anforderungsgerecht  Nicht anforderungsgerecht |  |
| Zeitpunkt der Probenahme: | Parameterkonstanz  Ja  Nein  Rohr-/Ringraumvolumen    -fach ausgetauscht  Hydraulisches Kriterium erreicht  Ja  Nein |  |
| Probenvorbehandlung: | Filtration:  Vor Ort  Ohne  Konservierung:  Vor Ort  Im Labor vorgelegt  Anforderungsgerecht  Ja  Nein |  |
| Organoleptische Ansprache: | In klarsichtigem Gefäß  Anforderungsgerecht |  |
| Probenhandhabung: | Kühlung gewährleistet  Ja  Nein  Kennzeichnung eindeutig  Ja  Nein  Transportsicherung  Ja  Nein |  |
| Entsorgung/Behandlung kontaminierten Wassers: | Geregelt  Nicht geregelt  Auffangbehälter vorhanden |  |
| Reinigung der Gerätschaften: (Pumpe, Steigleitung) | Geregelt  Nicht geregelt  Blindwertfreiheit |  |
| Probenahmeprotokoll: | Leserlich  Regelkonform  Probenehmer ersichtlich  Ja  Nein |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Begutachter: |  |

**Gerätecheckliste:**

Wassertiefenlot (Art / Länge):

Schöpfheber:  Vorhanden  Mitgeführt  Nicht vorhanden

Pumpe (Typ):

Steigleitung:  Feste Rohre  Schlauch Material:

Bypass (Material / Position):  Anforderungsgerecht  Ungeeignet

Probenabfüllschlauch (Material / Länge / Durchmesser):

Durchflussmesszelle:  Vorhanden  Nicht vorhanden  Drucklos

Wassermengenzähler:  Wasseruhr  Ausgelitert  Nicht vorhanden

Kühlbox:  Vorhanden  Nicht vorhanden

Reinigungsmittel:  Ausreichend  Nicht ausreichend

Bemerkungen:

|  |
| --- |
|  |