|  |  |
| --- | --- |
| **DAkkS_Logo600dpi** | **Nachweisblatt zur Begutachtung vor Ort** |
| Aktenzeichen: |       |       | Ggf. Standort: |       |
|  | Verfahrensnummer | Phase  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Blatt-Nr.: |       | von |       | Blättern |

|  |  |
| --- | --- |
| Probenahmeverfahren: | Probenahme von Abwasser |
|  |  |
| Ort und Art der Beprobungsstelle: |       | Abw. |
| Mitglieder des PN-Teams: |       |     |
|  |       |     |
|  |       |     |
| Gerätelager geeignet: | [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenahmefahrzeug geeignet | [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Norm: | **Fachmodul Wasser, Teilbereich 1 Abw** |     |
| Standardarbeitsanweisung:(Nr. oder Titel, Version) |       Vers.       |     |
| Vor Ort verfügbar [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenahmeplan: | [ ]  Vorhanden [ ]  Geeignet [ ]  Nicht vorhanden[ ]  Eigenüberwachung [ ]  Fremdüberwachung [ ] Satzung |     |
| Kennzeichnung der PB-Stelle: | [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden |     |
| Parameter: |       |     |
| Methodik: | [ ]  Schöpfprobe [ ]  Pumpprobe [ ]  Zapfhahnprobe |     |
| Vor-Ort-Messung von | [ ]  pH [ ]  Lf [ ]  O2[ ]  Absetzbare Stoffe [ ]  Freies Chlor [ ]  Temperatur |     |
| Probenahmeart: | Stichprobe: [ ]  Qualifiziert [ ]  EinfachAnderes:       |     |
| Feldprobe homogenisiert: | [ ]  Von Hand [ ]  Maschinell [ ]  Anforderungsgerecht |     |
| Konservierung | nach DIN EN ISO 5667-3: [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenhandhabung: | Kühlung gewährleistet [ ]  Ja [ ]  NeinKennzeichnung eindeutig [ ]  Ja [ ]  NeinTransportsicherung [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenahmeprotokoll: | [ ]  Leserlich [ ]  RegelkonformProbenehmer ersichtlich [ ]  Ja [ ]  Nein  |     |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum:  |       | Begutachter:  |       |

**Gerätecheckliste:**

Persönliche Schutzausrüstung [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Homogenisierungsapparatur [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden
 [ ]  Anforderungsgerecht

Schöpfgefäß, Material:

Schöpfstange, Länge:

Imhoff-Trichter: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Temperaturmessgerät: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

pH-Messgerät: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

LF-Messgerät: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

O2-Meßgerät: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Photometer Chlormessung: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Automatisches Probenahmegerät: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Typ, Serien-Nr.:

Kühlbox: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Reinigungsmittel: [ ]  Angemessen [ ]  Nicht angemessen

Bemerkungen:

|  |
| --- |
|       |