|  |  |
| --- | --- |
| **DAkkS_Logo600dpi** | **Nachweisblatt zur Begutachtung vor Ort** |
| Aktenzeichen: |       |       | Ggf. Standort: |       |
|  | Verfahrensnummer | Phase  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Blatt-Nr.: |       | von |       | Blättern |

|  |  |
| --- | --- |
| Probenahmeverfahren: |       |
|  |  |
| Ort und Art der Beprobungsstelle: |       | Abw. |
| Mitglieder des PN-Teams: |        |     |
|  |       |     |
|  |       |     |
| Gerätelager geeignet: | [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenahmefahrzeug geeignet | [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Norm: |  |     |
| Standardarbeitsanweisung:(Nr. oder Titel, Version) |       Vers.       |     |
| Vor Ort verfügbar [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenahmeplan:Konformitätsaussage beachtet: | [ ]  Vorhanden [ ]  Geeignet [ ]  Nicht vorhanden[ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Kennzeichnung der PB-Stelle: | [ ]  vorhanden [ ]  nicht vorhanden |     |
| Parameter: |       |     |
| Methodik: |       |     |
| Vor-Ort-Messung von: |       |     |
| Probenahmeart: |       |     |
| Probenhomogenisierung: | [ ]  anforderungsgerecht |     |
| Konservierung: | [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenhandhabung: | Kühlung gewährleistet [ ]  Ja [ ]  NeinKennzeichnung eindeutig [ ]  Ja [ ]  NeinTransportsicherung [ ]  Ja [ ]  Nein |     |
| Probenahmeprotokoll: | [ ]  Leserlich [ ]  RegelkonformProbenehmer ersichtlich [ ]  Ja [ ]  Nein  |     |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum:  |       | Begutachter:  |       |

**Gerätecheckliste:**

Persönliche Schutzausrüstung: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Kühlbox: [ ]  Vorhanden [ ]  Nicht vorhanden

Reinigungsmittel: [ ]  Angemessen [ ]  Nicht angemessen

|  |
| --- |
|       |

Bemerkungen:

|  |
| --- |
|       |