|  |  |
| --- | --- |
| **DAkkS_Logo600dpi** | **Nachweisblatt zur Begutachtung vor Ort** |
| Aktenzeichen: |  |  | Ggf. Standort: |  |
|  | Verfahrensnummer | Phase  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. NWB-Nr.: |  | von |  | NWB |

|  |  |
| --- | --- |
| Probenahmeverfahren: | Probenahme von Altholz |
| Ort und Art der Beprobungsstelle: |  | Abw. |
| Mitglieder des PN-Teams: |  |  |
| Normen / Richtlinien: | [ ]  **Fachmodul Abfall Untersuchungsbereich 6.1 a)** |  |
| [ ]  **DIN 52161-1** |
| [ ]  **LAGA PN 98** |
| [ ]  |
| Gerätelager geeignet: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |  |
| Probenahmefahrzeug geeignet: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |  |
| Standardarbeitsanweisung:(Nr. oder Titel, Version) |  | Vers.:  |  |
| Vor Ort verfügbar: | ☐ Ja | [ ]  Nein |
| Angemessen / Aktuell: | ☐ Ja | [ ]  Nein |
| Probenahmeplan: | [ ]  Vorhanden | [ ]  Geeignet |  |
| *Zweck der Probenahme:*[ ]  Wiederaufbereitung nach Anhang IV[ ]  Thermische Verwertung nach Anhang V[ ]  Untersuchung an verbautem Holz (z.B. Prüfung HSM)[ ]  Sonstiges:  |
| Methodik: | [ ]  Aus Abwurf | [ ]  Aus Haufwerk | [ ]  Aus verbautem Holz |  |
| [ ]  Manuell | [ ]  Mit Gerät: |
| Probenanzahl / Probenmenge: | [ ]  Anzahl der Einzelproben / Mischproben:  |  |  |  |
| [ ]  Einzelprobe gemäß Anhang IV: |  | L |
| [ ]  Einzelprobe gemäß Anhang V: |  | kg |
| [ ]  Sonstiges:  |
| Probensortierung nach Anhang V:(entfällt bei PN nach Anhang IV) | Kenntnisse zu Altholzarten: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |  |
| Separierung der Kategorien nach PN: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Probenhandhabung: | Kühlung gewährleistet: | ☐ Ja | ☐ Nein |  |
| Kennzeichnung eindeutig: | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Ausreichend große Behältnisse | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Probenahmeprotokoll: | [ ]  Leserlich | [ ]  Regelkonform |  |
| Probenehmer ersichtlich: | ☐ Ja | ☐ Nein |

**Gerätecheckliste / Verfahrensart:**

*Probenahme:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Bagger, Radlader | [ ]  Schottergabel | [ ]  Handschaufel |
| [ ]  Spaten / Schaufel  | [ ]  Mischplatte | [ ]  Mischwanne |
| [ ]  Abwurf direkt in Gefäß | [ ]  Aus Haufwerk entnommen |  |

*Homogenisieren:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Auf Folie | [ ]  In Wannengefäß | [ ]  Auf Mischplatte |
| [ ]  Umschaufeln | [ ]  Sonstiges:  |  |

*Probenverjüngung (Anhang IV der AltholzV):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Manuell Vierteln | [ ]  Mit Probenkreuz Vierteln |  |
| [ ]  Fraktioniertes Schaufeln | [ ]  Riffelteiler |  |
| [ ]  Sonstige Probenteiler, Art:  |  |

*Probengefäße:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  Plastiktüte: |  |  L | [ ]  Plastikeimer: |  |  L | [ ]  Mit Deckel |
| [ ]  Sonstiges:  |   |

**Bemerkungen:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unterschrift[[1]](#footnote-1):** |  |  |  |
|  | Datum |  | gez. (Name) |

1. Sowohl bei handschriftlicher Unterzeichnung als auch bei elektronischer Verwendung des Formulars
ist der Name des Fachbegutachters / -experten (in Klarschrift) neben „gez.“ einzutragen. [↑](#footnote-ref-1)